FITkit v Linuxu

Tento návod upravuje oficiální návod (aneb co je třeba změnit, aby to jelo).

Testováno s Ubuntu 7.10 a Gentoo 2007.0 r1.

Připojení FITkitu

Zde jsem se nesetkal s žádným problémem, moderní jádra většinou mají potřebné moduly v sobě.

dmesg:

usb 2-3: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3
usb 2-3: configuration #1 chosen from 1 choice
usbcore: registered new interface driver usbserial
/build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
/build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
/build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
ftdi_sio 2-3:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
/build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: Detected FT2232C
usb 2-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
ftdi_sio 2-3:1.1: FTDI USB Serial Device converter detected
/build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: Detected FT2232C
usb 2-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
/build/buildd/linux-source-2.6.22-2.6.22/drivers/usb/serial/ftdi_sio.c: v1.4.3:USB FTDI Serial Converters Driver

Pokud se Vám FITkit neustále odpojuje a připojuje, potřebuje přídavné napájení.

ISE WebPACK

Postupujte podle oficiálního návodu.

Jediné, co musíte nainstalovat je Design Environment Tools a Virtex2/Virtex2P/Spartan3/spartan3E.

Na symlink se vykašlete, viz následující bod.

Upravde si .bashrc asi takto:

PATH=dolarPATH:/kam/jste/to/nainstalovali/bin/lin export LD_LIBRARY_PATH=dolarLD_LIBRARY_PATH:/kam/jste/to/nainstalovali/bin/lin export XILINX=/kam/jste/to/nainstalovali/
Text dolar samozřejmě nahraďte znakem $, DokuWiki to kdoví proč nahrazuje obsahem skutečné systémové proměnné.

MSPGCC

flash.c:(.text+0xbfc): undefined reference to `__mulsi3'

Vymyslel Lojza.

Před zahájením kompilace se obrňte pevnými nervy, dostatkem času a znalostí Linuxu.

binutils

Stáhněte binutils.tar.bz2

tar xjvf binutils.tar.bz2 cd binutils-2.18.50 #Číslo verze se může lišit ./configure --target=msp430 --prefix=/opt/msp430 make sudo make install

V .bashrc přidejte /opt/msp430/bin do PATH

gcc

Stáhněte gcc-3.3.6-lojza.tar.gz

tar xvzf gcc-3.3.6-lojza.tar.gz cd gcc-3.3.6 ./configure --target=msp430 --prefix=/opt/msp430 --enable-languages=c make sudo make install

msp430-libc

msp430-libc-lojza.tar.gz

tar xvzf msp430-libc-lojza.tar.gz cd msp430-libc/src make #Pro jinou cestu než /opt/msp430 změňte Makefile sudo make install

V .bashrc přidejte /opt/msp430/lib do LD_LIBRARY_PATH

Makefily

Stáhněte si snapshot svn repozitáře a rozbalte jej.

Rozjet svn…

V souboru base/Makefile.fpga.inc upravte

ECHOCMD ?= @echo

na

ECHOCMD ?= echo

Překlad VHDL

Vlezte do adresáře apps/testled/top a napište make. Mělo by to na obrazovku začít vypisovat spoustu informací a po čase skončit bez errorů (warningy ignorujte) a v adresáři by se měla objevit spousta output* souborů.